**供水设施防冻知识**

一、用水户家中水管、水表、水龙头等用水设施，可以使用保温材料（玻璃纤维布、棉麻织物、泡沫塑料、草绳等）进行缠绕裹紧，背阴处的供水设施应加厚绑扎。

二、对于楼顶水箱应盖好水箱顶盖，并将水箱的上下进水管及阀门等用保温材料缠绕裹紧。对于安装在室外的水管，可用保暖物品（如棉花、棉布、麻织物、草带、草绳，电伴热带等物）将水管及阀门裹好，裹护物要保持干燥，不要有水沾湿，并要裹得严实紧凑，然后再用塑料袋（膜）包住。

三、对于安装在室外水表井内的水表，要清除井内积水，并填上沙子、锯末等至水表紫铜的边缘。

四、夜晚应关闭楼道、厨房、厕所对外以及所有背阴房间的窗户，保证室内温度在零摄氏度以上，同时关闭室内水表阀门，打开水龙头，放尽水管中剩水。

五、在严寒天气（零下３摄氏度以下），最好在晚间用水后稍稍拧开水龙头，将水龙头保持很小的滴流状态，保证水管内自来水流动，防止夜间被冻住。

六、对已冻住的水管，宜先拧开水龙头，用热毛巾包裹水龙头，然后浇温水，用温水沿水龙头慢慢向水管浇洒，使水管解冻，切不可用力拧或用工具强行打开。若浇至水表处仍不见有水流出，则说明水表也冻住了，此时在水表上包上热毛巾用温水浇洒，使水表解冻，切忌用火烘烤或开水急烫，防止水表损坏。

七、长期不用的水表，可申请关闭水表表前控制阀，并放尽水表及表后管道中的水。